*Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки*

| **№ источ-ника** | **Наименование котельной** | **Перспективная тепловая мощность котельной Гкал/ч** | **Потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Присоединенная нагрузка, Гкал/ч** | **Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Установ-ленная** | **Потери на собственные нужды** | **Мощ-ность, нетто** | **Потери через изоляцию** | **Потери теплоно- сителя** |
|  | г. В.Салда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 250,00 | 7,250 | 242,75 | 0,049 | 0,008 | **67,26** | **175,44** |
| 2 | Котельная № 2 | 1,47 | 0,005 | 1,47 | 0,042 | 0,002 | 0,82 | **0,11** |
| 3 | Котельная № 3 | 156,20 | 2,040 | 154,16 | 2,121 | 0,677 | **78,76** | **22,60** |
| 4 | Котельная № 5 | **25,26** | 0,182 | 25,08 | 0,378 | 0,035 | **9,49** | **8,43** |
| 5 | Котельная бани«Кристалл» | 1,32 | 0,028 | 1,30 | 0,049 | 0,002 | 0,60 | **0,00** |
| 6 | Котельная ул. Лесная | 1,74 | 0,003 | 1,74 | 0,008 | 0,002 | 1,02 | **0,13** |
| 7 | Котельная ОС ХБК | 3,85 | 0,070 | 3,78 | 0,087 | 0,001 | 2,10 | **0,00** |
| 8 | Котельная ОУ№ 9 | 0,92 | 0,008 | 0,91 | 0,005 | 0,000 | 0,52 | **0,00** |
| 9 | Котельная МУ«ИМЦ» | 0,21 | 0,004 | 0,20 | 0,001 | 0,000 | 0,10 | **0,00** |
| 10 | Котельная«Тирус» | 4,33 | 0,108 | 4,22 | 0,170 | 0,014 | 1,29 | **1,88** |
| 11 | Котельная«Ломовка» | 0,60 | 0,002 | 0,59 | 0,003 | 0,000 | 0,33 | **0,00** |
| 12 | Котельная д. Никитино | 2,03 | 0,006 | 2,02 | 0,117 | 0,006 | 0,73 | **0,66** |
| 13 | Котельная п. Басьяновский | 6,14 | 0,072 | 6,07 | 0,276 | 0,032 | 3,72 | **0,98** |
| 14 | Котельная п. Песчаный | 2,62 | 0,016 | 2,61 | 0,011 | 0,001 | 0,52 | **0,94** |
| 15 | Котельная д. Северная | 2,21 | 0,009 | 2,20 | 0,095 | 0,006 | 0,54 | **0,82** |
| 16 | Котельная д. Нелоба | 0,09 | 0,002 | 0,09 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | **0,01** |
|  | **ИТОГО:** | **458,981** | **9,804** | **449,177** | **3,409** | **0,786** | **167,88** | **212,00** |